**H O M O L O G A Ç Ã O**

# PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022

Protocolo Administrativo nº 171/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O FORNECIMENTO DE UMA CAPINADEIRA HIDRÁULICA

NOVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO

AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO,

Em ata datada de 25/03/2022, o Pregoeiro e Equipe de Apoio procedera a realização da sessão referente ao Pregão Presencial de nº 010/2022, concluindo pela classificação da proposta e habilitação da licitante.

Diante do que dispõe o art. 43, Inciso VI da lei Federal nº 8.666/93 e de acordo com o Edital, considerando o Termo de Adjudicação e o Parecer da Assessoria Jurídica do Município, **HOMOLOGO** a classificação final e **ADJUDICO** o objeto do presente certame considerando vencedora a seguinte licitante, no item e valor conforme segue:

|  |
| --- |
| **D’COMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**CNPJ Nº 18.474.949/0001-99 |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UN** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR – R$** | **MARCA E MODELO** |
| 01 | **01** | UN | **CAPINADEIRA HIDRÁULICA NOVA**, para acoplamento em trator pertencente a frota do município, com as seguintes características mínimas: Acoplamento na lateral direita do trator com chapa de aço na espessura ¾”(19mm) aparafusada; Chassis com chapa ¼” (6,35mm) em perfil unidos e soldados, articulação com pinos e buchas em aço 1045, pinos graxeiros; dois cilindros hidráulicos de 2.1/2” de diâmetro com haste de 30mm de diâmetro. Cilindros acoplados no braço para levante e ajuste de cabeçote; flange do escovão de 500 mm de diâmetro primitivo com cerdas de aço alma de aço ¾ “ (19mm) de diâmetro e comprimento de 350 mm, aparafusadas no flange; diâmetro de trabalho de aproximadamente de 650 mm do eixo de transmissão da escova; motor hidráulico (tipo OMH200) acoplado direto no eixo; bomba multiplicadora acoplada direto na tomada de força do trator; comando triplo independente, sendo duas alavancas de dupla aço(para cilindros) e uma alavanca de tente (para o motor); caixa de óleo com capacidade de 60 litros de óleo hidráulico 100 já incluso; Com sistema de refrigeração hidráulica e filtro de óleo; Mangueiras 5/8 ”, ½ “, 3/8 “ e ¾” , todas as mangueiras em 2 tramas de aço com conexões prensadas tipo JIC; Sistema de articulação com mola de retração no cilindro de levante; Kit com 02(duas escovas) escovas em cabo de aço adequada para a capinadeira , com 32 cabos de aço (cabo de aço alma de aço de 19mm de diâmetro e 350 mm de comprimento cada). Garantia Mínima de 12 meses. Entrega técnica com treinamento | 40.000,00 | COMAQ CHD250 |

Em conformidade com o Edital o veículo deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias a partir da emissão do empenho e contrato. O pagamento será efetuado em até 08 (oito) dias úteis após a entrega, mediante a apresentação do competente documento fiscal, acompanhada de laudo emitido pela Comissão de Recebimento.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ**, aos 28 de março de 2022

**LENITA ZANOVELLO TOMAZI**

Prefeita Municipal Em Exercício