**HOMOLOGAÇÃO**

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2021

Processo Administrativo nº 553/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL ELÉTRICO, QUE SERÃO ADQUIRIDOS QUANDO DELES O MUNICÍPIO TIVER NECESSIDADE.

Em ata datada de 23/08/2021, o Pregoeiro e Equipe de Apoio procedera a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 0007/202, concluindo pela classificação das propostas e habilitação das licitantes.

Diante do que dispõe o art. 43, Inciso VI da lei Federal nº 8.666/93 e de acordo com o Edital, considerando o Termo de Adjudicação e o Parecer da Assessoria Jurídica do Município, **HOMOLOGO** a classificação final e **ADJUDICO** o objeto do presente certame considerando vencedoras as licitantes a seguir, nos itens e valores conforme segue:

|  |
| --- |
| **C RIFFEL COMERCIAL** **CNPJ Nº 20.474.900/0002-69** |
| **ITEM** | **UN.** | **QTD.** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**Ob.: Todos os produtos deverão ter no mínimo 12 meses de garantia, exceto os que a descrição prever a mais. | **MARCA E REFERÊNCIA** | **VALOR(R** |
| **VALOR****UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|  **29** | UN | 300 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V – E-40, BULBO TUBULAR, CONFORME ABNT NBR IEC 60662, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 16.500 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS. GARANTIA MÍNIMA DE 02(DOIS) ANOS, AS LÂMPADAS DEVEM POSSUIR SELOS PROCEL E INMETRO. | Goodlux | 14,00 | 4.200,00 |
|  **30** | UN | 500 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V – E-27, BULBO TUBULAR, CONFORME ABNT NBR IEC 60662, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 24.000 HORAS. GARANTIA MÍNIMA DE 02(DOIS) ANOS. AS LÂMPADAS DEVEM POSSUIR SELOS PROCEL E INMETRO. | Goodlux | 11,50 | 5.750,00 |
|  **38** | UN | 150 | REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA DE USO EXTERNO PARA LÂMPADA 150 WATTS VAPOR DE SÓDIO, COM SELO PROCEL. | Goodlux | 51,08 | 7.662,00 |
|  **39** | UN | 300 | REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA DE USO EXTERNO PARA LÂMPADAS DE 70 WATTS VAPOR DE SÓDIO COM SELO PROCEL | Goodlux | 44,00 | 13.200,00 |
| **VALOR TOTAL DE ATÉ R$** | **30.812,00** |

|  |
| --- |
| **CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI****CNPJ Nº 19.434.150/0001-31** |
| **ITEM** | **UN.** | **QTD.** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**Ob.: Todos os produtos deverão ter no mínimo 12 meses de garantia, exceto os que a descrição prever a mais. | **MARCA E REFERÊNCIA** | **VALOR(R$)** |
| **VALOR****UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **47** | UN | 100 | TOMADA SISTEMA X DUPLA COM CAIXA 75X65X35 INCLUIDA | Ilumi | 9,80 | 980,00 |
|  **VALOR TOTAL DE ATÉ R$** | **980,00** |

|  |
| --- |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI****CNPJ Nº 23.143.410/0001-97** |
| **ITEM** | **UN.** | **QTD.** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**Ob.: Todos os produtos deverão ter no mínimo 12 meses de garantia, exceto os que a descrição prever a mais. | **MARCA E REFERÊNCIA** | **VALOR(R$)** |
| **VALOR****UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **7** | MT | 2.000 | CABO MONOFÁSICO PP 2X2,5 MM2 ,ROLO COM 100 METROS | New | 4,70 | 9.400,00 |
|  **17** | MT | 1.000 | CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE, TIPO CDP-70 INTELLI | MCI | 4,50 | 4.500,00 |
|  **25** | UN | 500 | LÂMPADA LED 30W, BIVOLT, E-27, 6500K, LUZ BRANCA FRIA | Avant | 21,60 | 10.800,00 |
| **VALOR TOTAL DE ATÉ R$** | **24.700,00** |

|  |
| --- |
| **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA****CNPJ Nº 00.226.324/0001-42** |
| **ITEM** | **UN.** | **QTD.** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**Ob.: Todos os produtos deverão ter no mínimo 12 meses de garantia, exceto os que a descrição prever a mais. | **MARCA E REFERÊNCIA** | **VALOR(R$)** |
| **VALOR****UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|  **21** | UN | 100 | GLOBO EM POLIETILENO ACETINADO BRANCO 300MM BOCA 15CM (NÃO-RECICLADO) | Stiloplast/15X30 | 41,30 | 4.130,00 |
|  **27** | UN | 200 | LÂMPADA DE LED 120W, BIVOLT, 6500K, E-40, TIPO G-LIGHT TLN 230 | Kian/12729 | 190,80 | 38.160,00 |
|  **33** | UN | 1.000 | LUMINÁRIA PÚBLICA EM LED COM POTÊNCIA DE 150 W E FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 16500 LUMENS, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, BAIXA DISTORÇÃO HARMÔNICA, ALTO ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR, APLICAÇÃO NA TENSÃO 220V, TEMPERATURA DE COR 4000K, BASE PARA RELE 7 PINOS E DRIVER DIMERIZAVEL, VIDA ÚTIL ≥ 50 MIL HORAS GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS. PRODUTO DEVE ESTAR CERTIFICADO PELO INMETRO. | Inoveled/SMD | 480,00 | 480.000,00 |
|  **40** | UN | 100 | REFLETOR PARA ÁREA EXTERNA DE LED, MÍNIMO 100W, IP66, MÍNIMO 7500 LUMENS, 6500K, BIVOLT  | Spotlux/loocked | 160,00 | 16.000,00 |
|  **41** | UN | 50 | REFLETOR HOLOFOTE DE LED BRANCO FRIO PARA ÁREA EXTERNA, MÍNIMO 200W, IP66, MÍNIMO 7500 LUMENS, 6500K, BIVOLT | Spotlux/loockled | 240,00 | 12.000,00 |
|  **51** | UN | 100 | KIT DE EMBUTIR CONTENDO MATERIAIS DA MESMA MARCA, MESMA LINHA E MESMA COR (BRANCO) CONTENDO:- 01 PLACA ABS + BASTIDOR 2X4;- 01 MODULO TOMADA 2P+T 20A;- 01 MODULO CEGO;- 01 MODULO INTERRUPTOR SIMPLES. | Pluzi/Modular | 9,00 | 900,00 |
| **VALOR TOTAL DE ATÉ R$** | **551.190,00** |

|  |
| --- |
| **F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA****CNPJ Nº 27.991.401/0001-07** |
| **ITEM** | **UN.** | **QTD.** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**Ob.: Todos os produtos deverão ter no mínimo 12 meses de garantia, exceto os que a descrição prever a mais. | **MARCA E REFERÊNCIA** | **VALOR(R$)** |
| **VALOR****UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **3** | MT | 2.000 | CABO FLEXÍVEL 1X1,5 MM² , ROLO COM 100 METROS (COR INFORMADA NO PEDIDO) | Newflex/ 1X1,5MM | 0,80 | 1.600,00 |
| **4** | MT | 2.000 | CABO FLEXÍVEL 1X2,5 MM² , ROLO COM 100 METROS (COR INFORMADA NO PEDIDO) | Newflex/ 1X2,5MM | 1,70 | 3.400,00 |
| **5** | MT | 2.000 | CABO FLEXÍVEL 1X4,0 MM² , ROLO COM 100 METROS (COR INFORMADA NO PEDIDO) | Newflex/1X4,0MM | 3,00 | 6.000,00 |
|  **8** | MT | 2.000 | CABO MONOFÁSSICO PP 2X1,5 MM2 ,ROLO COM 100 METROS | Newflex/2x1,5MM | 2,60 | 5.200,00 |
|  **22** | UN | 200 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76X79MM | Germer/isolador | 4,50 | 900,00 |
|  **24** | UN | 500 | LÂMPADA LED 20W, BIVOLT, E-27, 6500K, LUZ BRANCA FRIA | Kian/20W | 12,00 | 6.000,00 |
| **VALOR TOTAL DE ATÉ R$** | **23.100,00** |

|  |
| --- |
| **GREEN LIGHT- ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI****CNPJ Nº 05.506.192/0001-26** |
| **ITEM** | **UN.** | **QTD.** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**Ob.: Todos os produtos deverão ter no mínimo 12 meses de garantia, exceto os que a descrição prever a mais. | **MARCA E REFERÊNCIA** | **VALOR(R$)** |
| **VALOR****UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **34** | UN | 1.000 | BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA LED, FABRICADO EM TUBO DIN 2440, DIÂMETRO DE 60,3 MM, ESPESSURA DE PAREDE 3MM, COMPRIMENTO 3,00 MT | Sunnybtm/ skp 3mts | 266,00 | 266.000,000 |
| **VALOR TOTAL DE ATÉ R$** | **266.000,00** |

|  |
| --- |
| **HENRIQUE LUIS LERMEN ME****CNPJ Nº 24.913.475/0001-37** |
| **ITEM** | **UN.** | **QTD.** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**Ob.: Todos os produtos deverão ter no mínimo 12 meses de garantia, exceto os que a descrição prever a mais. | **MARCA E REFERÊNCIA** | **VALOR(R$)** |
| **VALOR****UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **28** | UN | 1.000 | LÂMPADA TUBULAR TUBOLED, 120CM, MÍNIMO 18W, 6.500K, BIVOLT | Goodlux | 11,30 | 11.300,00 |
| **VALOR TOTAL DE ATÉ R$** | **11.300,00** |

|  |
| --- |
| **LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA****CNPJ Nº 22.257.631/0001-23** |
| **ITEM** | **UN.** | **QTD.** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**Ob.: Todos os produtos deverão ter no mínimo 12 meses de garantia, exceto os que a descrição prever a mais. | **MARCA E REFERÊNCIA** | **VALOR(R$)** |
| **VALOR****UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **6** | MT | 15.000 | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO 2X10 MM², BOBINAS DE 1000 METROS | CMR | 2,30 | 34.500,00 |
| **9** | UN | 100 | CINTA METÁLICA CIRCULAR PARA POSTES DE CONCRETO 180 MM COM 2 PARAFUSOS FRANCÊS M16 X 70MM E 2 PORCAS M16 | Eletrofer | 27,00 | 2.700,00 |
|  **10** | UN | 100 | CINTA METÁLICA CIRCULAR PARA POSTES DE CONCRETO 200 MM COM 2 PARAFUSOS FRANCÊS M16 X 70MM E 2 PORCAS M16 | Eletrofer | 37,00 | 3.700,00 |
|  **11** | UN | 100 | CINTA METÁLICA CIRCULAR PARA POSTES DE CONCRETO 220 MM COM 2 PARAFUSOS FRANCÊS M16 X 70MM E 2 PORCAS M16 | Eletrofer | 32,00 | 3.200,00 |
|  **12** | UN | 100 | CINTA METÁLICA CIRCULAR PARA POSTES DE CONCRETO 240 MM COM 2 PARAFUSOS FRANCÊS M16 X 70MM E 2 PORCAS M16 | Eletrofer | 46,50 | 4.650,00 |
|  **13** | UN | 100 | CINTA METÁLICA CIRCULAR PARA POSTES DE CONCRETO 260 MM COM 2 PARAFUSOS FRANCÊS M16 X 70MM E 2 PORCAS M16 | Elrtrofer | 55,00 | 5.500,00 |
|  **14** | UN | 100 | CINTA METÁLICA CIRCULAR PARA POSTES DE CONCRETO 280 MM COM 2 PARAFUSOS FRANCÊS M16 X 70MM E 2 PORCAS M16 | Eletrofer | 50,50 | 5.050,00 |
|  **15** | UN | 100 | CINTA METÁLICA CIRCULAR PARA POSTES DE CONCRETO 300 MM COM 2 PARAFUSOS FRANCÊS M16 X 70MM E 2 PORCAS M16 | Eletrofer | 56,00 | 5.600,00 |
| **16** | UN | 100 | CINTA METÁLICA CIRCULAR PARA POSTES DE CONCRETO 320 MM COM 2 PARAFUSOS FRANCÊS M16 X 70MM E 2 PORCAS M16 | Eletrofer | 57,00 | 5.700,00 |
| **26** | UN | 500 | LÂMPADA DE LED 40W, BIVOLT, E-27, 6500K, LUZ BRANCA FRIA | Kian | 28,40 | 14.200,00 |
| **VALOR TOTAL DE ATÉ R$** | **84.800,00** |

|  |
| --- |
| **NOVA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA****CNPJ Nº 91.871.913/0001-39** |
| **ITEM** | **UN.** | **QTD.** | **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**Ob.: Todos os produtos deverão ter no mínimo 12 meses de garantia, exceto os que a descrição prever a mais. | **MARCA E REFERÊNCIA** | **VALOR(R$)** |
| **VALOR****UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **1** | UN | 200 | ARMAÇÃO SECUNDARIA AS11 PESADA GALVANIZADA A FOGO PARA UM ISOLADOR | Fermogi | 12,10 | 2.420,00 |
|  **2** | UN | 300 | BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO COM HASTE METÁLICA  | Lince | 5,40 | 1.620,00 |
|  **18** | UN | 200 | FITA ISOLANTE CLASSE A, 18 MM X 20 MT, ESPESSURA MÍNIMA 0,19 MM | 3M | 4,20 | 840,00 |
|  **19** | UN | 20 | FITA DUPLA FACE ACRÍLICA AUTOMOTIVA 19 MM X 20 MT, TIPO 3M 5369  | 3M | 41,50 | 830,00 |
|  **20** | UN | 20 | FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M, ESPESSURA MÍNIMA 0,76 MM | Decorlux | 9,80 | 196,00 |
|  **23** | UN | 200 | ISOLADOR OLHAL PORCELANA PIMENTAO 57X80MM ROSCA SOBERBA 5/16 | Germer | 5,70 | 1.140,00 |
|  **31** | UN | 200 | LUMINÁRIA ESTAMPADA ABERTA COM GRADE 25,4 MM, SOQUETE DE LOUÇA E-27 | Ilumet | 28,50 | 5.700,00 |
|  **32** | UN | 200 | BRAÇO PARA LUMINÁRIA GALVANIZADO 1,5MT X 25,4MM X 1,2MM | Tecnolinsa | 33,00 | 6.600,00 |
|  **35** | UN | 200 | PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO 12X200 MM COM PORCA E ARRUELA QUADRADA | Fermogi | 5,50 | 1.100,00 |
|  **36** | UN | 200 | PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO 12X300 MM COM PORCA E ARRUELA QUADRADA | Fermogi | 7,00 | 1.400,00 |
|  **37** | UN | 200 | PLUG TIPO “T” 3 SAÍDAS 2P + T 10A 250V | Tramontina | 5,00 | 1.000,00 |
|  **42** | UN | 50 | RÉGUA ESTABILIZADORA (FILTRO DE LINHA) COM 5 TOMADAS, CABO COM NO MÍNIMO 1,20 METROS | Margirius | 31,00 | 1.550,00 |
|  **43** | UN | 1.000 | RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO, CONTATO COM ESQUEMA DE LIGAÇÃO NF (ACIONA A CARGA A NOITE), CORRENTE NOMINAL 10A, 1000W (CARGA RESISTIVA), 1800VA (CARGA INDUTIVA) TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA 220 V, FREQÜÊNCIA 60HZ +/- 10 POR CENTO. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -5° E +50°C. COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO. DEVE LIGAR A LÂMPADA ENTRE OS NÍVEIS DE ILUMINÂNCIA DE 3 A 20 LUX MANTENDO A RELAÇÃO 1,2 A 4 ENTRE LIGAR E DESLIGAR. DEVE TER CAPACIDADE DE OPERAR 5000 VEZES A CARGA NOMINAL SEM SOFRER DANOS. DEVERÁ ENCAIXAR PERFEITAMENTE NA BASE PARA RELÉ PADRÃO ABNT. A TAMPA DEVE SER FIXADA A BASE DE MONTAGEM DE MODO QUE O RELÉ POSSA SER ABERTO E FECHADO SEM DANOS. O INVÓLUCRO EXTERNO DEVE SER DE MATERIAL ESTABILIZADO CONTRA OS EFEITOS DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. GAXETA DE VEDAÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE A SOLVENTES E ALTAS TEMPERATURAS PERMITIDO O GIRO DO RELÉ SEM DESLOCAMENTO DA MESMA. OS CONTATOS DEVEM SER DE LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS ACOMPANHADA DE CERTIFICADO DE TESTES EM LABORATÓRIO CREDENCIADO JUNTO AO INMETRO ATENDENDO INTEGRALMENTE A ABNT 5123. | Tecnolinsa | 15,00 |  15.000,00 |
|  **44** | UN | 1000 | RELE FOTOELETRÔNICO. OS RELÉS DEVEM CONTER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS. \* PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO: PLACA ELETRÔNICA COM ACENDIMENTO INSTANTÂNEO. \* TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 105V A 305V \* POTÊNCIA: 1000W OU 1800VA OS RELES DEVEM SER ENTREGUES EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL CADA UMA COM SUA PRÓPRIA EMBALAGEM ORIGINAL CONTENDO O ESQUEMA DE LIGAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS ACOMPANHADA DE CERTIFICADO DE TESTES EM LABORATÓRIO CREDENCIADO JUNTO AO INMETRO ATENDENDO INTEGRALMENTE A ABNT 5123. | Tecnoslinsa | 10,50 | 10.500,00 |
|  **45** | UN | 100 | SOQUETE DE PORCELANA PARA LÂMPADA E-40 | Germer | 7,00 | 700,00 |
|  **46** | UN | 200 | SOQUETE DE PORCELANA PARA LÂMPADA, E-27 | Germer | 4,80 | 960,00 |
|  **48** | UN | 100 | TOMADA DE SOBREPOR COMUM 2P+T, 10A, 250V, COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. | Pezzi | 5,00 | 500,00 |
|  **49** | UN | 200 | CANALETA PLÁSTICA 20X10X220 MM COR BRANCA COM FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO | Pezzi | 7,00 | 1.400,00 |
|  **50** | UN | 100 | CANALETA PLÁSTICA 3 DIVISÕES COM TAMPA 40X16X2000 MM COR BRANCA COM FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO | Enerbás | 22,00 | 2.200,00 |
| **VALOR TOTAL R$** | **55.656,00** |
| **VALOR TOTAL GERAL DE ATÉ R$**  | **1.048.538,00** |

Em conformidade com o Editalo fornecimento dos produtos registrados, serão requisitados através de cada unidade do Município (Secretaria/Setor) participante do certame, mediante elaboração de Nota de Empenho.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ**, aos vinte e cinco dias do mês de agosto de 2021

***LENITA ZANOVELLO TOMAZI***

Prefeita Municipal em Exercício